附件一、次氯酸钠等品质要求:

1、次氯酸钠

|  |  |
| --- | --- |
| 有效氯含量% | ≥10 |
| 游离碱% | ≤1.0 |

2、聚合氯化铝 （污水）

|  |  |
| --- | --- |
| AL2O3含量 % | ≥10.0 |
| 盐基度% | 50.0—85.0 |
| 水不溶物% | ≤0.5 |
| 相对密度（20℃）g/cm3 | ≥1.19 |
| 外观 | 淡黄色或黄色 |

3、聚合氯化铝 （饮用水）

 执行标准GB15892-2009

4、氨水

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 标准 |
| 20%氨水 | ≥20% |

5、盐酸

|  |  |
| --- | --- |
| HCL含量 % | ≥30 |
| 外观 | 无色或淡黄色 |