空气悬浮风机机头参数

1. 额定流量：160M3/MIN。
2. 排气压力：60KPA。
3. 排气管径：DN300。
4. 功率：185KW。
5. 数量：一台。
6. 货物名称：空气悬浮风机机头。

报价要求：

1. 请报含税到厂价。
2. 交货期：10月底之前。
3. 付款方式：预付30%合同生效，发货前付50%，安装结束调试合格付10%，余10%质保期满付清。
4. 质保周期：大于且不限于1年。

上述物品需与我司现有设备可以互换，确保安装尺寸一致，保证设备参数。

镇江大东纸业有限公司

采购处

2022.09.27