附件一、

品质要求:

1、次氯酸钠

|  |  |
| --- | --- |
| 有效氯含量% | ≥10 |
| 游离碱% | ≤1.0 |

2、氨水

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 标准 |
| 20%氨水 | ≥20% |

3、聚合氯化铝 （饮用水）

 执行标准GB15892-2009

氟含量<10ppm