质量指标

|  |  |
| --- | --- |
| 固含量类别  项 目 | 阴离子型40 |
| 固含量% | ≥38 |
| PH | 4.0—6.5 |
| 粘度mpa.s (250C、50rpm) | ≤100 |
| 分散性 | 冷水中易分散 |