**镇江大东纸业有限公司能源事业部1#炉清灰工程招标书**

**1、工程名称：能源事业部1#炉清灰工程**

**2、承包方式：①包工包料方式；**

 **②承包方按电建规的相关技术规范进行施工、质量验收；**

 **③施工期间的安全事项依据双方签订的《环保和安全协议书》执行。**

**3、质量标准：质量验收按现行电建规的相关规定进行。**

 **《电力建设施工及验收技术规范》;**

 **《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）DL/5009.1**

**4、标段划分：一个标段**

**5、工作内容：炉膛清渣(受热管道间炉渣）和炉内天棚管、炉膛内各受热面蒸发管、旋风分离器及烟道出口处清灰；1#炉SCR催化剂仓、省煤器、一次风、二次风各段空预器、超净排放脱硫塔前水平烟道、旁路烟道检查清理积灰、脱硫塔系统排放灰清理；炉本体内外、7米平台清理、三次清理的旧床料、施工积灰、炉膛内二、三次风喷管检查、疏通等。以上均不含脚手架。**

**6、投标报价：依据附件2工程报价明细表项目报含税价及施工方案，装订成册，盖章，密封。**

**7、工期要求：在停炉检修期内完成且不影响后续检修项目，逾期以5000元/天扣罚。**

**8、现场安全文明施工要求：**

**8-1 中标单位必须安全文明施工，签订《环保和安全协议书》。按照《环保和安全协议书》要求缴纳安全履约保证金(中标单位投标保证金可转为安全履约保证金)。安全履约保证金将于双方签署的合同履行完毕,且不发生任何安全生产问题时予以返还。**

**8-2 施工单位承担相应安全责任及财产损失。**

**8-3 施工单位安全措施必须完备，必须始终确保施工现场整洁。要做好施工区域内设备及管道保护工作。施工区域必须做到全封闭。拆除时须杜绝灰尘扩散。**

**8-4 施工单位施工时需向大东纸业安环处提供参与本工程施工人员保险凭证（参保凭证：工伤保险社保证明。或者雇主责任险150万以上/人，建筑施工单位必须购买安全生产责任险）。**

**9、投标人资质等级：投标时需提供营业执照、企业资质证书、安全生产许可证，法定代表人资格证明书、法人授权委托书等文件资料，不得转包，采用资格预审方法，即有意投标单位需在2024年1月18日星期四下午16:00前携带资料到大东进行资格预审，超过下午16:00不再受理。**

**10、招投标时间：暂定2024年1月25日（星期四）下午14：00公开招投**

 **标。请投标方认真知悉邀标及附件并完整填写报价单，并连同有效附件在投标截止时间之前用EMS袋密封完好自带到招标现场。**

**11、招标地点：大东办公楼二楼招标会议室**

**12、投标保证金：招标前投标单位需缴纳投标保证金10000元（壹万元整）方可参加招标。投标前将投标保证金交至大东财务或电汇至镇江大东纸业有限公司帐户（中国建设银行镇江新区支行 32001758836052503373）。开标后，未中标单位保证金当即退还。中标单位投标保证金在合同签订，项目全部结束后退还。**

**13、评标方式：现场开标、议标，按照最终报价由低到高排序报公司行政办公会批准后确定中标单位。**

**14、结算方式：工程范围内固定总价，增值税税率统一按9%计算。**

**15、付款方式：工程竣工经能源事业部验收合格，审核后一次付清，同时承包方开具全额9%的增值税发票。**

**16、联系人：徐钊 电话 ：13615289216**

**17、投标文件包括：附件1： 投标书**

 **附件2： 工程报价明细表**

 **附件3： 施工方案及安全措施**

 **镇江大东纸业有限公司**

 **2024-01-10**

|  |
| --- |
| **附件1： 投标书** |

|  |  |
| --- | --- |
| **招标单位** | **镇江大东纸业有限公司** |
| **标的物** | **能源事业部1#炉检修清灰工程** |
| **投标有效期** | **2024年1月25日下午14:00时** |
| **中标期限** |  |
| **报 价** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **付款条件** | **现款** |
| **备注** |  |
| **投标公司法人或其授权代** |  |  |
| **表签名、盖章（公司章）** |  |  |
| **说明：如是授权代表签字应随附法人的正本授权委托书。** |

**以下空白**